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第 1 版
製品型名
： IA-1540

製 品 名
： インターフェイス変換アダプタ（iTMDS→LVDS）


ユーザ名
： 

改版履歴
	版数
	作成年月日
	改版記事
	承認
	確認
	担当
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	新規作成
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【配付先】
□技術部門（ 
）■営業部門（必須）（ 
）
■品質保証部門（必須）  ■生産部門（必須）
□その他（ 
）
１．概要

IA-1540は、iTMDS方式の入力信号を、LVDS方式に変換して出力するインターフェイス変換アダプタです。

　　　・iTMDS入力：DVIコネクタを1ポート搭載し、デュアルリンクに対応します 。

　　　・LVDS出力：MDRコネクタを4ポート搭載し、最大330MHzのピクセルレートに対応します。

　　　・最大16ビット入出力に対応します。

　　　・シングルリンク/デュアルリンクの切り替えが可能です。

　　　・出力データのフォーマットは4つのモードから選択可能です。

　　　・DISM/Open-PDIのデータマッピング切り替えが可能です。

２．仕様

２．１ 仕様

	入力
	信号形式
	iTMDS

	
	階調
	8/10/12/16bit

	
	コネクタ
	DVI-I × 1ch

	
	クロック
	25MHz～165MHz

	
	ピクセルレート
	25MHz～165MHz(シングルリンクモード)

50MHz～330MHz(デュアルリンクモード)

	
	その他機能
	シングルリンク/デュアルリンク　モード選択

	出力
	信号形式
	LVDS

	
	階調
	8/10/12/16bit

	
	コネクタ
	MDR(26pin) × 4ch

	
	クロック
	Mode1,3,4
	25MHz～135MHz

	
	
	Mode2
	20MHz～82.5MHz

	
	ピクセルレート
	Mode1,3,4
	25MHz～135MHz(シングルリンクモード)

50MHz～270MHz(デュアルリンクモード)

	
	
	Mode2
	40MHz～165MHz(シングルリンクモード)

80MHz～330MHz(デュアルリンクモード)

	
	その他機能
	モード1～4選択

DISM/Open-LDI選択


２．２　ピン配列

　　

　　■ 入力：DVI

コネクタ
：DVI-I (74320-1004 : molex)

	ピン番号
	信号
	ピン番号
	信号
	ピン番号
	信号

	1
	TMDS DATA2－
	9
	TMDS DATA1－
	17
	TMDS DATA0－

	2
	TMDS DATA2＋
	10
	TMDS DATA1＋
	18
	TMDS DATA0＋

	3
	TMDS DATA2/4 G
	11
	TMDS DATA1/3 G
	19
	TMDS DATA0/5 G

	4
	TMDS DATA4－
	12
	TMDS DATA3－
	20
	TMDS DATA5－

	5
	TMDS DATA4＋
	13
	TMDS DATA3＋
	21
	TMDS DATA5＋

	6
	DDC CLK
	14
	+5V（DDC電源）
	22
	TMDS CLK G

	7
	DDC DATA
	15
	Ground
	23
	TMDS CLK＋

	8
	N.C
	16
	SENSE
	24
	TMDS CLK－

	C1～5
	N.C
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■ 出力：LVDS

　       コネクタ : MDR　(10226-1210-VE : 3M)
	ピン番号
	信号
	ピン番号
	信号

	1
	GND
	14
	TA－

	2
	TAG
	15
	TA＋

	3
	N.C
	16
	GND

	4
	TB－
	17
	TBG

	5
	TB＋
	18
	N.C

	6
	TC－
	19
	TCG

	7
	TC＋
	20
	TE－

	8
	TEG
	21
	TE＋

	9
	N.C
	22
	TCLK－

	10
	TCLKG
	23
	TCLK＋

	11
	N.C
	24
	N.C

	12
	TD－
	25
	TDG

	13
	TD＋
	26
	GND
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２．３　入出力フォーマット

　

(1) シングルリンクモード
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(2) デュアルリンクモード
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　２．４　出力データマッピング

(1) モード1、2 ： 8/10bit

	LVDS

ch
	BIT
	8bit
	10bit

	
	
	DISM
	Open-LDI
	DISM
	Open-LDI

	TA
	TA0
	R2
	R0
	R4
	R0

	
	TA1
	R3
	R1
	R5
	R1

	
	TA2
	R4
	R2
	R6
	R2

	
	TA3
	R5
	R3
	R7
	R3

	
	TA4
	R6
	R4
	R8
	R4

	
	TA5
	R7
	R5
	R9
	R5

	
	TA6
	G2
	G0
	G4
	G0

	TB
	TB0
	G3
	G1
	G5
	G1

	
	TB1
	G4
	G2
	G6
	G2

	
	TB2
	G5
	G3
	G7
	G3

	
	TB3
	G6
	G4
	G8
	G4

	
	TB4
	G7
	G5
	G9
	G5

	
	TB5
	B2
	B0
	B4
	B0

	
	TB6
	B3
	B1
	B5
	B1

	TC
	TC0
	B4
	B2
	B6
	B2

	
	TC1
	B5
	B3
	B7
	B3

	
	TC2
	B6
	B4
	B8
	B4

	
	TC3
	B7
	B5
	B9
	B5

	
	TC4
	HSYNC
	HSYNC
	HSYNC
	HSYNC

	
	TC5
	VSYNC
	VSYNC
	VSYNC
	VSYNC

	
	TC6
	DE
	DE
	DE
	DE

	TD
	TD0
	R0
	R6
	R2
	R6

	
	TD1
	R1
	R7
	R3
	R7

	
	TD2
	G0
	G6
	G2
	G6

	
	TD3
	G1
	G7
	G3
	G7

	
	TD4
	B0
	B6
	B2
	B6

	
	TD5
	B1
	B7
	B3
	B7

	
	TD6
	L
	L
	L
	L

	TE
	TE0
	L
	L
	R0
	R8

	
	TE1
	L
	L
	R1
	R9

	
	TE2
	L
	L
	G0
	G8

	
	TE3
	L
	L
	G1
	G9

	
	TE4
	L
	L
	B0
	B8

	
	TE5
	L
	L
	B1
	B9

	
	TE6
	L
	L
	L
	L


　　(2) モード3 ：　12/16bit  8+8bit

	LVDS

ch
	BIT
	DISM
	O-LDI

	
	
	Primary
	Secandary
	Primary
	Secandary

	TA
	TA0
	R10(R6)
	R2(L)
	R8(R4)
	R0(L)

	
	TA1
	R11(R7)
	R3(L)
	R9(R5)
	R1(L)

	
	TA2
	R12(R8)
	R4(R0)
	R10(R6)
	R2(R0)

	
	TA3
	R13(R9)
	R5(R1)
	R11(R7)
	R3(R1)

	
	TA4
	R14(R10)
	R6(R2)
	R12(R8)
	R4(R2)

	
	TA5
	R15(R11)
	R7(R3)
	R13(R9)
	R5(R3)

	
	TA6
	G10(G6)
	G2(L)
	G8(G4)
	G0(L)

	TB
	TB0
	G11(G7)
	G3(L)
	G9(G5)
	G1(L)

	
	TB1
	G12(G8)
	G4(G0)
	G10(G6)
	G2(G0)

	
	TB2
	G13(G9)
	G5(G1)
	G11(G7)
	G3(G1)

	
	TB3
	G14(G10)
	G6(G2)
	G12(G8)
	G4(G2)

	
	TB4
	G15(G11)
	G7(G3)
	G13(G9)
	G5(G3)

	
	TB5
	B10(B6)
	B2(L)
	B8(B4)
	B0(L)

	
	TB6
	B11(B7)
	B3(L)
	B9(B5)
	B1(L)

	TC
	TC0
	B12(B8)
	B4(B0)
	B10(B6)
	B2(B0)

	
	TC1
	B13(B9)
	B5(B1)
	B11(B7)
	B3(B1)

	
	TC2
	B14(B10)
	B6(B2)
	B12(B8)
	B4(B2)

	
	TC3
	B15(B11)
	B7(B3)
	B13(B9)
	B5(B3)

	
	TC4
	HSYNC
	HSYNC
	HSYNC
	HSYNC

	
	TC5
	VSYNC
	VSYNC
	VSYNC
	VSYNC

	
	TC6
	DE
	DE
	DE
	DE

	TD
	TD0
	R8(R4)
	R0(L)
	R14(R10)
	R6(L)

	
	TD1
	R9(R5)
	R1(L)
	R15(R11)
	R7(L)

	
	TD2
	G8(G4)
	G0(L)
	G14(G10)
	G6(L)

	
	TD3
	G9(G5)
	G1(L)
	G15(G11)
	G7(L)

	
	TD4
	B8(B4)
	B0(L)
	B14(B10)
	B6(L)

	
	TD5
	B9(B5)
	B1(L)
	B15(B11)
	B7(L)

	
	TD6
	L
	L
	L
	L

	TE
	TE0
	L
	L
	L
	L

	
	TE1
	L
	L
	L
	L

	
	TE2
	L
	L
	L
	L

	
	TE3
	L
	L
	L
	L

	
	TE4
	L
	L
	L
	L

	
	TE5
	L
	L
	L
	L

	
	TE6
	L
	L
	L
	L



　()内は12bitモード時のマッピングです。

(3) モード4：12/16bit　10+6 bit

	LVDS

ch
	BIT
	DISM
	O-LDI

	
	
	CH1
	CH2
	CH1
	CH2

	TA
	TA0
	R10(R6)
	R0(L)
	R6(R2)
	R0(L)

	
	TA1
	R11(R7)
	R1(L)
	R7(R3)
	R1(L)

	
	TA2
	R12(R8)
	R2(L)
	R8(R4)
	R2(L)

	
	TA3
	R13(R9)
	R3(L)
	R9(R5)
	R3(L)

	
	TA4
	R14(R10)
	R4(R0)
	R10(R6)
	R4(R0)

	
	TA5
	R15(R11)
	R5(R1)
	R11(R7)
	R5(R1)

	
	TA6
	G10(G6)
	G0(L)
	G6(G2)
	G0(L)

	TB
	TB0
	G11(G7)
	G1(L)
	G7(G3)
	G1(L)

	
	TB1
	G12(G8)
	G2(L)
	G8(G4)
	G2(L)

	
	TB2
	G13(G9)
	G3(L)
	G9(G5)
	G3(L)

	
	TB3
	G14(G10)
	G4(G0)
	G10(G6)
	G4(G0)

	
	TB4
	G15(G11)
	G5(G1)
	G11(G7)
	G5(G1)

	
	TB5
	B10(B6)
	B0(L)
	B6(B2)
	B0(L)

	
	TB6
	B11(B7)
	B1(L)
	B7(B3)
	B1(L)

	TC
	TC0
	B12(B8)
	B2(L)
	B8(B4)
	B2(L)

	
	TC1
	B13(B9)
	B3(L)
	B9(B5)
	B3(L)

	
	TC2
	B14(B10)
	B4(B0)
	B10(B6)
	B4(B0)

	
	TC3
	B15(B11)
	B5(B1)
	B11(B7)
	B5(B1)

	
	TC4
	HS
	HS
	HS
	HS

	
	TC5
	VS
	VS
	VS
	VS

	
	TC6
	DE
	DE
	DE
	DE

	TD
	TD0
	R8(R4)
	L
	R12(R8)
	L

	
	TD1
	R9(R5)
	L
	R13(R9)
	L

	
	TD2
	G8(G4)
	L
	G12(G8)
	L

	
	TD3
	G9(G5)
	L
	G13(G9)
	L

	
	TD4
	B8(B4)
	L
	B12(B8)
	L

	
	TD5
	B9(B5)
	L
	B13(B9)
	L

	
	TD6
	L
	L
	L
	L

	TE
	TE0
	R6(R2)
	L
	R14(R10)
	L

	
	TE1
	R7(R3)
	L
	R15(R11)
	L

	
	TE2
	G6(G2)
	L
	G14(G10)
	L

	
	TE3
	G7(G3)
	L
	G15(G11)
	L

	
	TE4
	B6(B2)
	L
	B14(B10)
	L

	
	TE5
	B7(B3)
	L
	B15(B11)
	L

	
	TE6
	L
	L
	L
	L


()内は12bitモード時のマッピングです。
３．一般規格

	電源
	ACアダプタ使用

	消費電力
	Max 2A (暫定)

	外形寸法
	180mm(W) × 180mm(D) × 40mm(H) (暫定)

	質量
	T.B.D

	動作温度
	+5～40℃

	保存温度
	-10～+60℃

	湿度
	30～80％（ただし結露なきこと）


４．ブロック図
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５．外観
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